**Zahtjev za povećanje gustoće naseljenosti od 33 kg/m² do 39 kg/m²**

*-ispuniti za svaki objekt posebno-*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Podaci o posjedniku** | | |
| **Ime i prezime:** | |  |
| **OIB:** | |  |
| **Adresa** *(ulica, kućni broj, grad/naselje, poštanski broj, općina, županija)***:** | |  |
| **Kontakt** *(tel/mob, e-mail)***:** | |  |
| 1. **Podaci o farmi** | | |
| **Ime/naziv:** | |  |
| **OIB:** | |  |
| **Adresa** *(ulica, kućni broj, grad/naselje, poštanski broj, općina, županija)***:** | |  |
| **Kontakt** *(tel/mob, e-mail)***:** | |  |
| **Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG):** | |  |
| **Broj identifikacijske kartice gospodarstva (IKG):** | |  |
| **Nadležni veterinarski ured/ispostava** *(naziv)***:** | |  |
| 1. **Informacije o tehničkim pojedinostima objekta i opreme koja se upotrebljava** | | |
| **Objekti na farmi** *(potrebno je priložiti nacrt peradnjaka)* | | |
| **Broj objekata:** | |  |
| **Broj etaža u pojedinom objektu:** | |  |
| **Kapacitet** | **Farme:** |  |
| **Objekata:** |  |
| **Etaže u objektu:** |  |
| **Korisna površina koja je na raspolaganju pilićima (d x š) = m2 za svaki pojedini objekt:** | |  |
| **Vrsta i način prozračivanja** | **Broj ventilatora:** |  |
| **Kapacitet ventilatora (m3):** |  |
| **Temperatura:** |  |
| **Način hlađenja i grijanja:** | |  |
| **Vrsta i broj hranilica te kako su smještene (razmak i visina):** | |  |
| **Vrsta i broj pojilica te kako su smještene (razmak i visina):** | |  |
| **Vrsta alarmnog i pričuvnog sustava:** | |  |
| **Vrsta poda i stelje koja se koristi u objektu:** | |  |
| **Datum posljednjeg tehničkog pregleda alarmnog sustava:** | |  |
| **Datum posljednjeg tehničkog pregleda sustava za prozračivanje:** | |  |
| 1. **Izjava korisnika:** | | |
| Izjavljujem da sustavi za prozračivanje, grijanje i hlađenje u objektu omogućavaju sljedeće parametre:   * koncentraciju amonijaka (NH3) koja ne prelazi 20 ppm, mjereno u visini glava pilića; * koncentraciju ugljičnog dioksida (CO2) koja ne prelazi 3 000 ppm, mjereno u visini glava pilića; * unutarnju temperaturu peradnjaka koja ne prelazi vanjsku temperaturu za više od 3 ºC, kad vanjska temperatura mjerena u hladu prelazi +30 ºC; * prosječnu relativnu vlažnost zraka, izmjerenu u peradnjaku tijekom 48 sati koja ne prelazi 70 % kad je vanjska temperatura ispod +10 ºC.   Svojim potpisom jamčim istinitost i točnost podataka. | | |

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine

(mjesto) (datum)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis odgovorne osobe i žig (ako je primjenjivo)